|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Zakres  rzeczowy | |
|
| jedn. | ilość |
| miary |
| 1 | **Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych** metodą lekką mokrą styro-pianem EPS 070-040 grubości 12 [cm] Fasada o współczynniku przewodności U= 0.040 [W/m2\*K] , wraz tynkiem cienkowarstwowym. Wartość współczynnika przenikania ciepła po ociepleniu ( bez ściany frontowej) 0,283 /0,270 /0,269 /0,258 [W/m2\*K] | m2 | 483,11 |
| 2 | **Ocieplenie podłogi na gruncie** - z użyciem styropianu EPS - 100-038 o współczynniku przewodzenia λ = 0.038 [W/m\*K] grubości 6 [cm]. Wartość współczynnika przenikania ciepła po ociepleniu : 0,244/0,239 [W/m2\*K] - spełnia wymagania izolacyjności w.g WT od 2021r. | m2 | 163,05 |
| 3 | **Wymiana stolarki okiennej -** okien drewnianych na nowe wykonane z PCV z szybami zespolonymi niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania 0,9 [W/m2\*K] - spełniają wymagania izolacyjności w.g WT od 2021r. Ilość -10 szt | m2 | 18,55 |
| 4 | **Wymiana stolarki drzwiowej -** drzwi wejściowych drewnianych na nowe drewniane wzmocnione AL. wraz z ociepleniem o współczynniku przenikania 1,3 [W/m2\*K]. Ilość -2 szt | m2 | 5,51 |
| 5 | **Ocieplenie dachu - prace inwestycyjne**  związane z zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne. Ocieplenie dachu w.g projektu obejmuje : wykonanie izolacji termicznej z użyciem wełny mineralnej (dwuwarstwowo) Toprock oraz Superrock o współczynniku przewodzenia λ = 0.035 [W/m\*K] grubości 23 [cm]. Wartość współczynnika przenikania ciepła po ociepleniu : 0,14 [W/m2\*K] - spełnia wymagania izolacyjności w.g WT od 2021r. | m2 | 193,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | **Modernizacja kotłowni - wymiana kotłów** istniejącej kotłowni opalnej węglem na kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym. Zakres robót wybranego wariantu:  • demontaż istniejącego kotłła węglowego o mocy 60 [kW] wraz z osprzętem – szt 1 • montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 49 [kW] – kpl 1 • montaż nowej automatyki kotłowni – kpl 1 • montaż układu uzdatniania wody dla kotłowni i instalacji c.o – kpl 1 • wykonanie instalacji przyłączeniowej - kpl • montaż instalacji kominowej – kpl 1 • wykonanie izolacji termicznej rurociągów – kpl 1 Uzyskana sprawność systemu grzewczego po modernizacji – 0,84 | kW | 49,00 |
| 7 | **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania** - zakresie : - demontaż przewodów, grzejników oraz armatury - 1 kpl - montaz rurociągów Dn-15 - 40 mm, wraz z osprzętem - 315 mb - montaż grzejników stalowych typu C11, C22,San 11 - szt 41 - montaż zestawów termostatycznych - kpl 38 - montaż osprzętu : zawory, odpowietrzniki automatyczne, trójniki itp - kpl 1 | grzejn. | 41,00 |
| **Razem** | | | |